Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

MX-6224D    1CE

Усилитель мощности цифрового микшера будет иметь 6 микрофонных входов и 6 выходов. Он будет работать от сети переменного тока или от сети 220 В–240 В переменного тока, 50/60 Гц.&nbsp; Усилитель должен удовлетворять следующим критериям производительности: Потребляемая мощность должна составлять 150 Вт в соответствии с IEC60065 и 650 Вт при номинальном выходе 2 каналов с менее 1 % КНИ на частоте от 50 Гц до 20 кГц с номинальным выходом 1/3, номинальной нагрузкой от входа усилителя мощности. Это усилитель мощности класса D. Он будет включать в себя 2 цифровых усилителя по 240 Ватт, позволяющих использовать внутренние и внешние зоны. Он будет включать в себя 3-полосный эквалайзер, который будет доступен на всех 6 микрофонных входах, что позволит пользователям легко находить предпочтительное качество звука без технического опыта, необходимого для других полосных эквалайзеров. Три микрофонных входа будут иметь повышенную чувствительность к 6 дБВ, позволяя говорящему свободно перемещаться рядом с микрофоном. Он должен включать встроенный цифровой усилитель и модуль цифровой обработки сигнала, которые обеспечат исключительное качество звука. Аппаратное обеспечение будет просто спроектировано и компактно в установке. Будет доступна дополнительная панель дистанционного управления. Усилитель мощности цифрового микшера будет иметь высокочастотный фильтр, обеспечивающий меньшую уязвимость громкоговорителей к повреждениям. Эквалайзер, встроенный в громкоговоритель, уменьшит акустическую обратную связь и обеспечит более понятный звук. Он будет включать встроенный блок эффектов, формирующий звук открытого неба в небольших зданиях, где необходимо компенсировать отсутствие реверберации.&nbsp; Размеры составляют 420 (Ш) Х 99 (В) Х 364,8 (Г) мм; вес 6,5 кг.
Модель усилителя – TOA MX-6224D.