Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000AF  CE

La unidad de interfaz de audio está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación por paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes. Puede conectarse a una red de área local (LAN) o a una red de área extendida (WAN) existente.
La red debe ser posible utilizando una conexión RJ45 a través de un hub de conmutación. La interfaz de red será I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Negociación Automática) Auto MDI/MDI-X compatible con el Protocolo de Red TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP. 
Al conectar la unidad de interfaz de audio a una LAN a través de su conector RJ45 deberá permitir la transmisión de anuncios públicos mediante la interfaz con un sistema de megafonía existente. Se pueden emitir otras señales de audio, como BGM (música ambiente), tonos de señal y timbres a través de la entrada balanceada MIC/LINE. La entrada de audio tendrá su propio control de volumen independiente. La grabación de conversaciones y llamadas de radiobúsqueda de estaciones maestras, teléfonos con intercomunicador y líneas telefónicas externas deberá ser posible mediante la interfaz con un dispositivo de grabación externo utilizando el conector aislado de salida de audio balanceado y controlado por el conector de salida de contacto cerrado.
La unidad debe tener una entrada de sincronización de tiempo y 8 entradas y salidas de contacto con el fin de emitir archivos de audio internos y externos pregrabados a una hora predeterminada a través de su temporizador incorporado.
La unidad de interfaz de audio deberá tener luces indicadoras en la pantalla del panel frontal:
LNK/ACT se ilumina en verde cuando está conectado a una red y parpadea mientras transmite o recibe datos. STATUS se ilumina continuamente en rojo mientras los datos se escriben en un medio de almacenamiento interno. POWER se ilumina en verde cuando se suministra energía a la unidad. SIGNAL se ilumina en verde cuando el audio está presente y PEAK se ilumina en rojo cuando la entrada de audio alcanza su pico. Deberá haber una tecla RESET en el panel frontal para reactivar la unidad.
La interfaz de audio incluirá un programa informático específico que permitirá el control centralizado y la verificación de los registros, así como el mantenimiento del sistema desde un ordenador personal. La supervisión de la línea también se puede realizar utilizando un ordenador personal y un navegador de Internet. La unidad deberá ser capaz de enclavarse con un sistema de cierre electrónico o un sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión mediante la función de control de entrada/salida de contactos.

Los requisitos de alimentación serán de 220 - 240V AC.
Utilizará sólo la mitad del espacio del rack de componentes EIA y sus dimensiones serán de 210 (ancho) × 44,3 (alto) × 267 (profundidad) mm (8,27" × 1,74" × 10,51") El peso será de 1,7 kg (3,75 lb.) y estará acabado en chapa de acero negra pre-revestida. Alternativamente, la unidad puede ser de pie o montada en la pared.

Accesorios opcionales: Soporte para montaje en rack MB-15B-BK (para montaje en rack de una unidad). Soporte para montaje en rack MB-15B-J (para montaje en rack de dos unidades). Soporte de montaje en pared YC-850 fabricado por TOA Corporation.