Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000AF  CE

N-8000AF to interfejs audio przeznaczony do pracy w systemie interkomowym N-8000. Posiada on wejście oraz wyjście audio, wejście synchronizujące, a także komplet 8 wejść oraz 8 wyjść sterujących. Wykorzystanie jednostki umożliwia nagrywanie treści rozmów, odtwarzanie dzwonków z określonym interwałem czasowym oraz wykonywanie wywołań. Z wykorzystaniem dedykowanego uchwytu montażowego urządzenie może zostać zamontowane w formie rack 1U.
N-8000AF to interfejs audio przeznaczony do pracy w systemie interkomowym N-8000. Posiada on wejście oraz wyjście audio, wejście synchronizujące, a także komplet 8 wejść oraz 8 wyjść sterujących. Wykorzystanie jednostki umożliwia nagrywanie treści rozmów, odtwarzanie dzwonków z określonym interwałem czasowym oraz wykonywanie wywołań. Z wykorzystaniem dedykowanego uchwytu montażowego urządzenie może zostać zamontowane w formie rack 1U.