Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000AF  CE

De audio-interface-unit is ontworpen voor gebruik met TOA's pakketintercomsysteem (IP-intercomsysteem compatibel met netwerk) dat gebruik maakt van de pakketaudiotechnologie. De unit kan worden aangesloten op een bestaand lokaal netwerk (LAN) of breedbandnetwerk (WAN).
Het netwerk wordt mogelijk gemaakt door middel van een RJ45-aansluiting via een schakelende hub. De netwerkinterface is I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X-compatibel netwerkprotocol TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP. 
Door de audio-interface-unit via de RJ45-connector aan te sluiten op een LAN moet het mogelijk zijn openbare aankondigingen uit te zenden door een interface met een bestaand public address-systeem tot stand te brengen. Andere audiosignalen kunnen worden uitgezonden, zoals BGM (achtergrondmuziek) en geluidssignalen via de gebalanceerde MIC/LINE-ingang. De audio-ingang moet voorzien zijn van een eigen onafhankelijke volumeregelaar. Het opnemen van gesprekken en algemene oproepen van hoofdunits, intercomunit en externe telefoonlijnen zal mogelijk worden gemaakt door de verbinding met een extern controleapparaat tot stand te brengen door gebruik te maken van de geïsoleerde gebalanceerde audio-uitgang en te worden geregeld door middel van het gesloten contact met de uitgangsconnector.
De unit heeft een tijdsynchronisatie-ingang en 8 contactingangen en -uitgangen voor het uitzenden van vooraf opgenomen interne en externe audiobestanden op een vooraf bepaalde tijd via de ingebouwde timer.
De audio-interface-unit zal voorzien zijn van indicatielampjes op het frontpaneel met aanduiding van de lampjes:
LNK/ACT licht groen op wanneer aangesloten op een netwerk en knippert tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens. STATUS brandt continu rood terwijl de gegevens naar een intern opslagmedium worden geschreven. POWER licht groen op wanneer het apparaat van stroom wordt voorzien. SIGNAAL licht groen op wanneer audio aanwezig is en “PEAK” licht rood op wanneer de audio-ingang zijn hoogtepunt bereikt. Op het frontpaneel moet een RESET-toets worden aangebracht om de eenheid opnieuw te activeren.
De audio-interface bevat speciale software die een gecentraliseerde controle en verificatie van het logboek en systeemonderhoud vanaf een pc mogelijk maakt. Lijnbewaking kan ook worden uitgevoerd met behulp van een pc en een internetbrowser. De unit moet in staat zijn om te koppelen met een elektronisch sluitsysteem of een bewakingscamerasysteem door middel van een contact-ingang/uitgangscontrole.
Het vereiste vermogen moet 220 - 240V AC zijn.
Het gebruikt slechts een halve EIA-componentenrackruimte en de afmetingen zijn 210 (B) × 44,3 (H) × 267 (D) mm (8,27 × 1,74 × 10,51). Het gewicht bedraagt 1,7 kg (3,75 lb.) en is afgewerkt in zwart voorgelakt plaatstaal. Als alternatief kan de unit ook vrijstaand of aan de muur worden gemonteerd.
Optionele extra's: MB-15B-BK montagebeugel voor rackmontage (voor rackmontage van één eenheid). MB-15B-J montagebeugel voor rackmontage (voor rackmontage van twee eenheden). YC-850 wandmontagebeugel vervaardigd door TOA Corporation.