Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000AF  CE

Блок аудиоинтерфейса предназначен для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), использующей технологию пакетной передачи звука. Он может быть подключен к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).
Сеть должна быть доступна через соединение RJ45 через коммутирующий концентратор. Необходим сетевой интерфейс I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Совместимый с MDI/MDI-X автоматический сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP. 
Подключение аудиоинтерфейсного блока к локальной сети через разъем RJ45 обеспечивает возможность трансляции публичных объявлений путем создания интерфейса с существующей системой оповещения. Другие аудиосигналы, такие как фоновая музыка (BGM), звуковые сигналы и бой часов могут транслироваться через сбалансированный вход MIC/LINE. Аудиовход должен иметь собственный независимый регулятор громкости. Запись разговоров и пейджинговых вызовов мастер-станций, домофонов и внешних телефонных линий должна обеспечиваться путем сопряжения с внешним записывающим устройством с помощью изолированного аудиовывода со сбалансированным выходом и управляться замкнутым выходным контактом.
Устройство должно иметь вход синхронизации времени и 8 контактных входов и выходов для трансляции предварительно записанных внутренних и внешних аудио файлов в заранее определенное время при помощи встроенного таймера.
Блок звукового интерфейса должен иметь на передней панели следующие индикаторные лампы:
При подключении к сети индикатор LNK/ACT горит зеленым цветом, а во время передачи или приема данных – мигает. Индикатор СТАТУС непрерывно горит красным цветом, когда данные записываются на внутренний носитель информации. Индикатор ПИТАНИЕ горит зеленым цветом, если на устройство подается питание. Индикатор СИГНАЛ горит зеленым цветом, если подается аудиосигнал, а ПИК горит красным цветом, когда сигнал на аудиовходе достигает своего пика. На передней панели должна быть кнопка СБРОС для повторной активации устройства.
Аудиоинтерфейс должен иметь специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять централизованное управление, проверку журналов и обслуживание системы при помощи персонального компьютера. Также с помощью персонального компьютера и интернет-браузера можно осуществлять мониторинг линии. Блок должен иметь возможность взаимосвязи с электронной системой блокировки или системой видеонаблюдения посредством функции управления входом/выходом через контакт.
Питание должно идти от источника 220-240 В перем. тока.
Устройство должно использовать только одну половину пространства стойки EIA, а его размеры должны составлять 210 (Ш) × 44,3 (В) × 267 (Г) мм (8,27 × 1,74 × 10,51 дюймов). Вес должен составлять 1,7 кг (3,75 фунта), а отделка должна представлять собой предварительно покрытую стальную пластину черного цвета. В качестве альтернативы устройство может быть стоять отдельно или крепиться на стену.
Дополнительные опции: Кронштейн для монтажа в стойку MB-15B-BK (для монтажа в стойку одного устройства). Кронштейн для монтажа в стойку MB-15B-J (для монтажа в стойку двух устройств). Настенный кронштейн YC-850 производства корпорации TOA.