Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000AL  CE

IP-Telefon-Schnittstelle mit IP-Netzwerkanschluss zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet zur Anbindung an an ein analoges Telefon-Endgerät. Das Telefonendgerät wird in die N-8000 System- und Funktionsmerkmale eingebunden, ohne dass eine Einwahl in das Intercom System notwendig ist. 4 Status-LED-Anzeigen für Betrieb, Status, Netzwerk und Telefon.  Schnittstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 8 W (max.)  Linie Sprechwege: 1 Signaltyp: DTMF Signal  Überwachungsfunktion: Line-Loop-Erkennung Service: Ruferkennung (Caller ID) Kabel: 1 Set paarig verdrillte Kabel  Netzwerk Netzwerk I/F: 10BASE-T/100BASE-TX (Automatische Umschaltung) Netzwerk Protokoll: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP Audio Paket Übertragung: Unicast, Multicast  Ausführung: Stahl, beschichtet, schwarz, 30% Glanz Abmessungen: 210 (B) x 44,3 (H) x 267 (T) mm  Gewicht: 1,7 kg Optionen Gestellschrank Montagewinkel: MB-15B-BK, MB-15B-J, Wandmontagewinkel: YC-850   Fabrikat: TOA Typ: N-8000AL