Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000AL  CE

La unidad de interfaz telefónica está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación por paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes y puede conectarse a una red de área local (LAN) o a una red de área extendida (WAN) existente.
La red debe ser posible utilizando una conexión RJ45 a través de un concentrador de conmutación. La interfaz de red será I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Negociación Automática) Auto MDI/MDI-X compatible con el Protocolo de Red TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP. 

La unidad de interfaz telefónica tendrá una sola toma telefónica que permita la conexión de un teléfono analógico, ya que al conectar la unidad de interfaz telefónica a una red local a través de su conector RJ45, permite que el teléfono analógico funcione de la misma manera que una estación maestra de intercomunicación.
La unidad de interfaz telefónica deberá tener luces indicadoras en la pantalla del panel frontal: 
LNK/ACT se ilumina en verde cuando está conectado a una red y parpadea mientras transmite o recibe datos. STATUS se ilumina continuamente en rojo mientras los datos se escriben en un medio de almacenamiento interno. POWER se ilumina en verde cuando se suministra energía a la unidad. El INDICADOR DE LÍNEA se ilumina en verde cuando el teléfono conectado está descolgado.
La unidad de interfaz telefónica incluirá un software específico que permitirá el control centralizado, la verificación de los registros y el mantenimiento del sistema desde un ordenador personal. La supervisión de la línea también se puede realizar utilizando un ordenador personal y un navegador de Internet.
Los requisitos de alimentación serán de 220 - 240V AC.
Utilizará sólo la mitad del espacio del rack de componentes EIA y sus dimensiones serán de 210 (ancho) × 44,3 (alto) × 267 (profundidad) mm (8,27" × 1,74" × 10,51") El peso será de 1,7 kg (3,75 lb.) y estará acabado en chapa de acero negra pre-revestida. Alternativamente, la unidad puede ser de pie o montada
en la pared: Soporte para montaje en rack MB-15B-BK (para montaje en rack de una unidad). Soporte para montaje en rack MB-15B-J (para montaje en rack de dos unidades). Soporte de montaje en pared YC-850 fabricado por TOA Corporation.