Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000AL  CE

Интерфейс подключения к телефонной линии предназначен для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), которая использует технологию пакетной передачи звука и может быть подключена к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).
Сеть должна быть доступна с помощью соединения RJ45 через коммутационный концентратор. Необходим сетевой интерфейс I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Совместимый с MDI/MDI-X автоматический сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP. 
Блок телефонного интерфейса должен иметь единую телефонную розетку, позволяющую подключить аналоговый телефон, за счет подключения блока телефонного интерфейса к локальной сети через разъем RJ45 обеспечивается возможность использовать аналоговый телефон как центральную станцию внутренней связи.
Устройство телефонного интерфейса должно иметь на передней панели следующие индикаторные лампы: 
При подключении к сети индикатор LNK/ACT мигает зеленым цветом и во время передачи или приема данных. СТАТУС непрерывно горит красным цветом, когда данные записываются на внутренний носитель информации. ПИТАНИЕ горит зеленым цветом при подаче питания на устройство. Индикатор LINE INDICATOR горит зеленым цветом, если подключенный телефон выключен.
Блок телефонного интерфейса должен иметь специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять централизованное управление, проверку журналов и обслуживание системы при помощи персонального компьютера. Надзор за линией может также осуществляться с помощью персонального компьютера и интернет-браузера.
Требуемая мощность должна составлять 220-240 В переменного тока.
В нем должно использоваться только половина пространства стойки с компонентами ОВОС, а ее размеры должны составлять 210 (Ш) × 44,3 (В) × 267 (Г) мм (8,27 × 1,74 × 10,51) Вес должен составлять 1,7 кг (3,75) и покрываться черной стальной пластиной с предварительно нанесенным покрытием. В качестве альтернативы устройство может быть стоять отдельно или крепиться на стену
Дополнительные опции: Кронштейн для монтажа в стойку MB-15B-BK (для монтажа в стойку одного устройства). Кронштейн для монтажа в стойку MB-15B-J (для монтажа в стойку двух устройств). Настенный кронштейн YC-850 производства корпорации TOA.