Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000CO  CE

IP-Telefon-Schnittstelle mit IP-Netzwerkanschluss zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet. Ermöglicht die Kopplung der N-8000 mit dem Telefonnetz. Accessnummer zum Telefonanschluss frei wählbar von 0-99. Automatische Rufweiterleitung (fest, zeitbasiert, tageszeitabhängig) an eine vorprogrammierte Telefonnummer.  Aus dem Telefonnetz können Teilernehmer des Intercomsystems angerufen werden, wahlweise Einzelrufe oder Auswahl einer Gruppe fest zugeordneter Gesprächspartner.  Aus dem Telefonnetz können Durchsagen in bis zu 192 Zonen flexibel abgesetzt werden, bei Bedarf passwortgeschützt.  Aus dem Telefonnetz können Steuerausgänge des Intercomsystems kontrolliert werden, wahlweise passwortgeschützt  4 Status-LED-Anzeigen für Betrieb, Status, Netzwerk und Telefon.  Schnittstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: 220 – 240 V~, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 7 W (Max.)  Linie Telefonanschluss: Festnetz analog Sprechwege: 1 Selektives Signal: DTMF Signal Kabel: 1 Set paarig verdrillte Kabel  Netzwerk Netzwerk I/F: 10BASE-T/100BASE-TX (Automatische Umschaltung) Netzwerk Protokoll: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP Audio Paket Übertragung: Unicast, Multicast — Ausführung: Stahl, beschichtet, schwarz, 30% Glanz Abmessungen: 210 (B) x 44,3 (H) x 267 (T) mm  Gewicht: 1,7 kg  Option: 19” Montagewinkel: MB-15B-BK, MB-15B-J, Wandmontagewinkel: YC-850  Fabrikat: TOA Typ: N-8000CO