Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000CO  CE

La unidad de interfaz de la oficina central está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación de paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes y puede conectarse a una red de área local (LAN) o a una red de área extendida (WAN) existente.
La red debe ser posible utilizando una conexión RJ45 a través de un concentrador de conmutación. La interfaz de red será I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Negociación Automática) Auto MDI/MDI-X compatible con el Protocolo de Red TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP. 
La unidad de interfaz de la oficina central tendrá un circuito analógico de línea de la oficina central que permite a la estación de interfono hacer y recibir llamadas desde y hacia la línea telefónica. Al conectar la unidad de interfaz telefónica a una LAN a través de su conector RJ45, permitirá realizar llamadas de buscapersonas a través de una línea de abonado analógica y controlar equipos auxiliares como el N-8000MI y el N-8000DI (fabricado por TOA Corporation).
La unidad de interfaz de la oficina central tendrá luces indicadoras en el panel frontal: 
LNK/ACT se ilumina en verde cuando está conectado a una red y parpadea mientras transmite o recibe datos. STATUS se ilumina continuamente en rojo mientras los datos se escriben en un medio de almacenamiento interno. POWER se ilumina en verde cuando se suministra energía a la unidad. La LÍNEA DE SUSCRIPCIÓN permanece verde mientras se accede a la línea de suscriptor.
La interfaz de la oficina central incluirá programas informáticos específicos que permitirán el control centralizado, la verificación de los registros y el mantenimiento del sistema desde un ordenador personal. La supervisión de la línea también se puede realizar utilizando un ordenador personal y un navegador de Internet.

Los requisitos de alimentación serán de 220 - 240V AC.
Utilizará sólo la mitad del espacio de los bastidores de componentes EIA y sus dimensiones serán de 210 (ancho) × 44,3 (alto) × 267 (profundidad) mm (8,27" × 1,74" × 10,51").
El peso debe ser de 1,7 kg (3,75 lb.) y acabado en chapa de acero negra pre-revestida. Alternativamente, la unidad puede ser montada en la pared.

Accesorios opcionales: Soporte para montaje en rack MB-15B-BK (para montaje en rack de una unidad). Soporte para montaje en rack MB-15B-J (para montaje en rack de dos unidades). Soporte de montaje en pared YC-850 fabricado por TOA Corporation.