Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000CO  CE

L’unité d’interface de central téléphonique est conçue pour être utilisée avec le système d’interphone par paquet de TOA (système d’interphone compatible avec les réseaux IP) qui applique la technologie audio par paquet et peut être connectée à un réseau local (LAN) ou étendu (WAN) existant.
Le réseau sera rendu possible via le branchement RJ-45 d’un concentrateur de commutation. L’interface réseau sera I/F 10BASE-T/100BASE-TX (négociation automatique) Auto MDI/MDI-X compatible avec les protocoles réseau TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP et IGMP. 
L’unité d’interface de central téléphonique sera dotée d’un circuit de lignes analogiques qui permet à l’interphone de passer et de recevoir des appels vers et depuis la ligne téléphonique. La connexion de l’unité d’interface téléphonique à un réseau LAN via son connecteur RJ-45 permet de passer des appels via une ligne d’abonné analogique et de contrôler des équipements auxiliaires comme N-8000MI et N-8000DI (fabriqués par TOA Corporation).
L’unité d’interface de central téléphonique sera dotée de voyants indicateurs en façade : 
LNK/ACT s’allume en vert lorsqu’une connexion au réseau est établie et clignote pendant la transmission ou la réception de données. STATUS s’allume en rouge de manière fixe lorsque des données sont écrites sur un support de stockage interne. POWER s’allume en vert lorsque l’unité est alimentée. SUBSCRIBER LINE reste vert pendant l’accès à la ligne d’abonné.
L’interface de central téléphonique intègrera un logiciel dédié qui permettra de procéder à la commande centralisée, la vérification du journal et la maintenance du système depuis un ordinateur personnel. La supervision de la ligne peut également être effectuée à l’aide d’un ordinateur personnel et d’un navigateur Web.
Les exigences électriques seront de 220 à 240 VCA.
L’unité n’occupera qu’un demi-espace de rack EIA pour des dimensions de 210 (L) × 44,3 (H) × 267 (P) mm.
Le poids sera de 1,7 kg et la finition prendra la forme d’une tôle d’acier noir pré-enduite. L’unité peut également être fixée au mur.
Suppléments en option : support de montage en rack MB-15B-BK (pour le montage en rack d’une unité). Support de montage en rack MB-15B-J (pour le montage en rack de deux unités). Support de montage mural YC-850 fabriqué par TOA Corporation.