Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000CO  CE

De interface-unit voor het centrale kantoor is ontworpen voor gebruik met het pakketintercomsysteem van TOA (IP-netwerk compatibel intercomsysteem) dat gebruik maakt van de pakketaudiotechnologie en kan worden aangesloten op een bestaand lokaal netwerk (LAN) of wide area network (WAN).
Het netwerk moet mogelijk worden gemaakt door middel van een RJ45-aansluiting via een schakelende hub. De netwerkinterface is I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X-compatibel netwerkprotocol TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP. 
De interface-unit voor het centrale kantoor moet een analoge centrale lijncircuit hebben waarmee het intercomstation oproepen naar en van de telefoonlijn kan maken en ontvangen. Door de telefooninterface-eenheid via de RJ45-connector aan te sluiten op een LAN moet het mogelijk zijn paging-oproepen te doen via een analoge telefoonlijn en aanvullende apparatuur zoals N-8000MI en N-8000DI (geproduceerd door TOA Corporation) te bedienen.
De interface-unit van het centrale kantoor moet voorzien zijn van indicatielampen op het frontpaneel met aanduiding van het licht: 
LNK/ACT licht groen op wanneer aangesloten op een netwerk en knippert tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens. STATUS brandt continu rood terwijl de gegevens naar een intern opslagmedium worden geschreven. POWER licht groen op wanneer het apparaat van stroom wordt voorzien. SUBSCRIBER LINE blijft groen tijdens de toegang tot de abonneelijn.
De interface van het centrale bureau omvat speciale software die een gecentraliseerde controle, verificatie van de logboeken en systeemonderhoud vanaf een pc mogelijk maakt. Lijnbewaking kan ook worden uitgevoerd met behulp van een pc en een internetbrowser.
Het vereiste vermogen moet 220 - 240V AC zijn.
Het gebruikt slechts een halve EIA-componentenrekruimte en de afmetingen zijn 210 (B) × 44,3 (H) × 267 (D) mm (8,27 × 1,74 × 10,51).
Het gewicht moet 1,7 kg (3,75 lb.) bedragen en afgewerkt zijn in zwart voorgelakt plaatstaal. Als alternatief kan het apparaat ook aan de wand worden gemonteerd.
Optionele extra's: MB-15B-BK montagebeugel voor rackmontage (voor rackmontage van één eenheid). MB-15B-J montagebeugel voor rackmontage (voor rackmontage van twee eenheden). YC-850 wandmontagebeugel vervaardigd door TOA Corporation.