Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000CO  CE

Интерфейсный блок центрального офиса предназначен для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), которая использует технологию пакетной передачи звука и может быть подключена к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).
Сеть должна быть доступна с помощью соединения RJ45 через коммутационный концентратор. Необходим сетевой интерфейс I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Совместимый с MDI/MDI-X автоматический сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP. 
Интерфейсный блок центрального офиса должен иметь аналоговую линию связи, которая позволяет переговорному устройству совершать и принимать звонки на телефонную линию и с нее. Подключение устройства телефонного интерфейса к локальной сети через разъем RJ45 позволит осуществлять пейджинговые вызовы через аналоговую абонентскую линию и управлять дополнительным оборудованием, таким как N-8000MI и N-8000DI (производства TOA Corporation).
Интерфейсный блок центрального офиса должен иметь на передней панели следующие индикаторные лампы: 
При подключении к сети индикатор LNK/ACT мигает зеленым цветом и во время передачи или приема данных. СТАТУС непрерывно горит красным цветом, когда данные записываются на внутренний носитель информации. ПИТАНИЕ горит зеленым цветом при подаче питания на устройство. SUBSCRIBER LINE остается зеленой при доступе к абонентской линии.
Интерфейсный блок центрального офиса должен иметь специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять централизованное управление, проверку журналов и обслуживание системы при помощи персонального компьютера. Надзор за линией может также осуществляться с помощью персонального компьютера и интернет-браузера.
Требуемая мощность должна составлять 220-240 В переменного тока.
Устройство должно использовать только одно пространство стойки EIA, а его размеры должны составлять 210 (Ш) × 44,3 (В) × 267 (Г) мм (8,27 × 1,74 × 10,51 дюймов).
Вес должен составлять 1,7 кг (3,75 фунта), а отделка должна представлять собой предварительно покрытую стальную пластину черного цвета. В качестве альтернативы устройство может крепиться на стену.
Дополнительные опции: Кронштейн для монтажа в стойку MB-15B-BK (для монтажа в стойку одного устройства). Кронштейн для монтажа в стойку MB-15B-J (для монтажа в стойку двух устройств). Настенный кронштейн YC-850 производства корпорации TOA.