Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000DI  CE

IP-I/O-Schnittstelle mit IP-Netzwerkinterface zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet. 32x Steuereingänge und 32x Kontaktausgänge (Relais), sowie 32x Status-LEDs zur Anzeige der Kontaktausgänge.  Die Steuereingänge sollen die folgenden Funktionen aufweisen: *Kontaktbrücken (Steuereingänge aktivieren Steuerausgänge, auf N-8000DI, N-8000MI, N-8050DS, N-8650DS, N-8640DS), übermittelbar über Ethernet, programmierbar auf Impulswahl oder Permanent *Fernbedienung für Sprechstellen für Interkomfunktionen.   Die Steuerausgänge sollen die folgenden Funktionen aufweisen *Manuelle Steuerung über Accessnummern (Impuls, Permanent) *Türöffnerfunktion *Rufidentifizierung *Kameraaktivierung *Netzwerküberwachung des Systems *Netzwerküberwachung einzelner Schnittstellen *Linienüberwachung System für digitale 2-Draht-Sprechstellen *Linienüberwachung einzelner digitaler 2-Draht-Sprechstellen *Linienüberwachung/Netzwerküberwachung IP-Sprechstellen  N-8000MI N-8000DI N-8000AF Spannungsversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 16 W (max.) Kontakteingang: 32 Eingange, potentialfreie Schließer,  Ausschaltspannung: 24 V DC, Kurzschlussstrom 5 mA oder weniger, abnehmbare Klemmen (20-polig) Kontaktausgang: 32 Ausgänge, Relais Kontaktausgang, Kontaktbelastbarkeit: 24 V DC/ 2-500 mA, abnehmbare Klemmen (32 polig) Netzwerkabschnitt Netzwerk I/F: 10BASE-T/100BASE-TX (Automatische Umschaltung) Netzwerk Protokoll: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP Ausführung: Stahl, beschichtet, schwarz, 30% Glanz Abmessungen: 420 (B) x 44,3 (H) x 239,5 (T) mm  Gewicht: 2,8 kg 2,8 kg 1,7 kg Optional: Wandmontagewinkel: YC-850    Fabrikat: TOA Typ: N-8000DI