Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000DI  CE

La unidad de selección directa está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación por paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes y puede conectarse a una red de área local (LAN) o a una red de área extendida (WAN) existente.
La red debe ser posible utilizando una conexión RJ45 a través de un concentrador de conmutación. La interfaz de red será I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Negociación Automática) Auto MDI/MDI-X compatible Protocolo de red TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
La unidad de selección directa tendrá 32 entradas y salidas de contacto a través de conectores de terminales extraíbles situados en la parte posterior de la unidad y las correspondientes luces indicadoras en el panel frontal mostrarán el estado de la salida. La conexión de la unidad a una LAN a través de su conector RJ45 permite que el indicador de estado del canal muestre el equipo de control externo y realice la función de selección directa.
La unidad de selección directa tendrá luces indicadoras adicionales en la pantalla del panel frontal: LNK/ACT se ilumina en verde cuando está conectado a una red y parpadea mientras transmite o recibe datos. STATUS se ilumina continuamente en rojo mientras los datos se escriben en un medio de almacenamiento interno. POWER se ilumina en verde cuando se suministra energía a la unidad. El INDICADOR DE ESTADO DEL CANAL se ilumina en verde cuando la salida de contacto está activada. Deberá haber una tecla RESET en el panel frontal para reactivar la unidad. La unidad de selección directa deberá poder enclavarse con un sistema de cierre electrónico o un sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión mediante la función de control de entrada/salida de los contactos.
La unidad de selección directa deberá haber configurado el diagnóstico del sistema de tiempo utilizando salidas de control de contacto para indicar el estado de la línea y de la red. El estado de la línea indicará: fallo de la CPU, error de sincronización de la línea y número de estación registrado pero no conectado. El estado de la red se comunicará con los equipos conectados a la red, tales como centrales, unidades de interfaz o estaciones IP. Ninguna respuesta indicará un fallo. La unidad de selección directa incluirá un software específico que permitirá el control centralizado, la verificación de los registros y el mantenimiento del sistema desde un ordenador personal. La supervisión de la línea también se puede realizar utilizando un ordenador personal y un navegador de Internet. Los requisitos de alimentación serán de 220 - 240V AC.
Utilizará sólo un espacio de bastidor de componentes EIA y sus dimensiones serán de 420 (ancho) × 44,3 (alto) × 267 (profundidad) mm (16,54" × 1,74" × 10,51") El peso será de 2,8 kg (3,75 lb.) y estará acabado en chapa de acero negra recubierta previamente. Como alternativa, la unidad puede montarse
en la pared: Soporte de montaje en pared YC-850 fabricado por TOA Corporation.