Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000DI  CE

Устройство непосредственного выбора предназначено для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), которая использует технологию пакетной передачи звука и может быть подключена к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).
Сеть должна быть доступна через соединение RJ45 через коммутирующий концентратор. Необходим сетевой интерфейс I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Совместимый с MDI/MDI-X автоматический сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
Устройство непосредственного выбора должно иметь 32 контактных входа и выхода через съемные клеммные разъемы, расположенные на задней панели устройства, а соответствующие индикаторные лампы на передней панели должны отображать состояние выхода. Подключение устройства к локальной сети через разъем RJ45 позволяет индикатору состояния канала отображать внешнее оборудование управления и реализовывать функцию прямого выбора.
Устройство непосредственного выбора должно иметь на передней панели дополнительные индикаторы: при подключении к сети индикатор LNK/ACT горит зеленым цветом, а во время передачи или приема данных – мигает. СТАТУС непрерывно горит красным цветом, когда данные записываются на внутренний носитель информации. ПИТАНИЕ горит зеленым цветом при подаче питания на устройство. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ КАНАЛА горит зеленым цветом при включенном выходе контакта. На передней панели должна быть кнопка RESET для повторной активации устройства. Блок непосредственного выбора должен иметь возможность взаимосвязи с электронной системой блокировки или системой видеонаблюдения посредством функции управления входом/выходом через контакт.
Блок прямого выбора должен иметь диагностическую систему с заданным временем, использующую контактные выходы управления для индикации состояния линии и сети. Состояние линии должно показывать следующие условия: сбой процессора; ошибка синхронизации линии; и номер станции зарегистрирован, но не подключен. При этом, статус сети должен взаимодействовать с подключенным к сети оборудованием, таким как АТС, устройства сопряжения или IP-станции. Отсутствие ответа указывает на сбой. Устройство непосредственного выбора должно иметь специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять централизованное управление, проверку журналов и обслуживание системы при помощи персонального компьютера. Надзор за линией может также осуществляться с помощью персонального компьютера и интернет-браузера. Требуемая мощность должна составлять 220-240 В переменного тока.
Устройство должно использовать только одно пространство стойки EIA, а его размеры должны составлять 420 (Ш) × 44,3 (В) × 267 (Г) мм (16,54 × 1,74 × 10,51 дюймов). Вес должен составлять 2,8 кг (3,75 фунта), а отделка должна представлять собой предварительно покрытую стальную пластину черного цвета. В качестве альтернативы устройство может крепиться на стену
Дополнительные опции: настенный кронштейн YC-850 производства корпорации TOA.