Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8000EX  CE

IP-Zentrale zur Anbindung von bis zu 16 digitale Sprechstellen.  2 Audioausgänge mit Steuerausgang für Durchsagen / Ansteuerung externer Audio-Anlagen / Beschallungsanlagen. Anbindung an weitere Vermittlungseinheiten, Universalschnittstellen und IP-Sprechstellen in einem Netzwerk. Anschluss der Sprechstellen in 2-Draht-Technik. Keine separate Stromversorgung der Sprechstellen nötig. 4 interne bzw. 8 externe Kommunikationswege stehen gleichzeitig zur Verfügung. Programmierbare Funktionen: Ruf, Durchsagen, Schnellwahl, manuelle Rufweiterleitung, automatische Rufweiterleitung, zeitbasierte Rufweiterleitung, einstellbare Zeitbegrenzung für Gespräche, Durchsagen und Klingelton, automatische Aktivierung von Steuerausgängen (z. B. Ruf Türsprechstelle – Aktivierung CCTV via Steuerausgang), automatischer Ruf bei Aktivierung Steuereingang, Gruppenruf, Rufweiterleitung bei Besetzt, Abwesenheits-Rufweiterleitung (Zeit einstellbar), automatische Rufannahme, klassische Rufannahme, automatische Direktwahl bei Abnahme des Hörers, Prioritätsruf, Wahlmöglichkeit zwischen Rufpriorität und Durchsagepriorität, Wahl von bis zu 8 Hintergrund-Musikquellen, einstellbare Mikrofonempfindlichkeit, Klingellautstärke und Lautsprecherlautstärke.  Zusätzliche Gruppeneinteilung mit individuell einstellbaren Zugriffsrechten bezüglich Ruf- und Durchsageerlaubnis der Gruppen untereinander. 3 Status-LED-Anzeigen für: Betrieb, Status und Netzwerk. Inklusive Systemsoftware für Windows®2000 / Windows®XP.  Schnittstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  N-8000RS N-8010RS Spannungsversorgung: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 50 W (bei Nennleistung), 75 W (max.)  Schnittstelle für Nebensprechstellen Anzahl Nebenstellen: 16 Wege Anzahl Sprechwege: Intern: 4, Extern: 8 (Voll-Duplex) Freisprechen: Vollduplex mit Echounterdrückung  Übertragungsdistanz: 500 m / o 0,5 mm, 800 m / o 0,65 mm, 1300 m/ o 0,9 mm Kabel zur Nebenstelle: zweiadrig geschirmtes Kabel Netzwerk  Netzwerk I/F: 10BASE-T/100BASE-TX (automatische Umschaltung) Netzwerk Protokoll: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP Audio-Ausgänge: 2 x 0 dBV, symmetrisch Kontakt-Ausgänge: potenzialfreier Schließkontakt (24 V = / 0,5 A)