Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8000EX  CE

Unidad de mediación IP totalmente digital con conexiones para 16 estaciones. 2 Salidas de audio para el control de anuncios / control de equipos de audio externos. Conexión a otras unidades didácticas, interfaz universal y puestos de interfonia IP en una red.
Conexión de las estaciones en la técnica de 2 hilos. No hay una fuente de alimentación separada de los receptores necesarios. 4 canales de comunicación internos y 8 externos también están disponibles.
Funciones programables:
Llamada, anuncios, marcación rápida, desvío manual de llamadas, desvío automático de llamadas, enrutamiento de llamadas basado en el tiempo, limitación de tiempo ajustable para discusiones, anuncios y tonos de llamada, activación automática de salidas de control (Ej. intercomunicador de puerta de llamada - activación CCTV a través de la salida de control), entrada de control de activación de llamada automática, llamada de grupo, desvío de llamada en "Ocupado", Oficina - desvío de llamada incondicional (ajustable en tiempo), respuesta automática, respuesta clásica, marcación directa automática en el receptor, llamada prioritaria, selección de prioridad de llamada y prioridad de mensaje, selección de hasta 8 fuentes de música ambiente, sensibilidad de micrófono ajustable y volumen de altavoz de volumen de timbre. 
Agrupación adicional con derechos de acceso personalizables en relación con los permisos de llamada y anuncio de los propios grupos.
3 Indicadores LED de estado para: funcionamiento, estado y red.
Incluye software de sistema para Windows®2000 / Windows®XP.