Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8000EX  CE

Volledig digitale IP-bemiddelingseenheid met aansluitingen voor 16 stations. 2 Audio-uitgangen stuuruitgang voor aankondigingen/bediening van externe audioapparatuur. Aansluiting op andere leereenheden, universele interface en IP-intercomtoestellen in een netwerk.
Aansluiten van de stations in 2-draadstechniek. Geen aparte voeding van de benodigde ontvangers. 4 interne en 8 externe communicatiekanalen zijn ook beschikbaar.
Programmeerbare functies:
Oproepen, aankondigingen, snelkiezen, handmatige oproepomleiding, automatische oproepomleiding, tijdgerelateerde oproeproutering, instelbare tijdsbegrenzing voor discussies, aankondigingen en beltoon, automatische activering van besturingsuitgangen (bijv. gesprek deurintercom - activering van CCTV via besturingsuitgang), automatische activering van de gespreksbedieningsingang, groepsoproep, oproepomleiding in Occupied, kantoor - oproepomleiding onvoorwaardelijk (tijd instelbaar), automatische beantwoording, klassieke beantwoording, automatische directe oproep op de ontvanger, prioritaire oproep, keuze van de belprioriteit en berichtsprioriteit, keuze van maximaal 8 achtergrondmuziekbronnen, instelbare microfoongevoeligheid en volume van de belsignalen. 
Extra groepering met aanpasbare toegangsrechten met betrekking tot de oproep- en aankondigingsrechten van de groepen zelf.
3 Status LED-indicatoren voor: werking, status en netwerk.
Inclusief systeemsoftware voor Windows®2000 / Windows®XP.