Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8000EX  CE

Полностью цифровое IP-посредническое устройство с подключением для 16 станций. 2 выхода управления аудиовыходами для объявлений / управления внешним звуковым оборудованием. Подключение к другим учебным модулям, универсальному интерфейсу и IP-переговорным устройствам в сети.
Подключение станций двухпроводной техникой. Нет отдельного источника питания для необходимых приемников. Также доступны 4 внутренних и 8 внешних каналов связи.
Программируемые функции:
Вызов, объявления, быстрый набор, ручная переадресация, автоматическая переадресация, маршрутизация по времени, настраиваемая маршрутизация вызовов, настраиваемые временные ограничения для обсуждений, объявления и мелодии звонка, автоматическое включение управляющих выходов (например, домофон - CCTV через контактный выход), автоматическое включение управления вызовом, групповой вызов, переадресация на занято, Офис - переадресация вызовов без ограничений по времени, автоответчик, классический ответ, автоматический прямой набор на приемнике, приоритетный вызов, выбор приоритета вызова и приоритета сообщения, выбор из источников фоновой музыки (до 8), регулируемая чувствительность микрофона и настройка громкости звонка, настройка громкости динамика. 
Дополнительная группировка с настраиваемыми правами доступа в отношении прав доступа к вызовам и объявлениям самих групп.
3 светодиодных индикаторов состояния для: работы, состояния и сети.
Включая системное программное обеспечение для Windows®2000 / Windows®XP.