Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000MI  CE

Multifunktionale Audioschnittstelle mit IP-Netzwerkanschluss zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet und zur Anbindung an externe Systeme. - 2x Audioeingänge zur a) Einspeisung von Hintergrundmusik b) Einspeisung von externen Audiosignalen als interne Durchsage - 2x Audioausgänge zur simultanen Übertragung von Durchsagen an externe Audio-Systeme (z. B. ELA-Anlagen) - 16x Steuereingänge zur a) internen Zonenansteuerung für extern eingespeiste Durchsagen, b) Fernsteuerung von Sprechstellen, c) Empfang eines Besetzt-Signals eines externen Audiosystems, d) Kontakt-Durchschaltung auf zuzuordnenden Steuerausgang - 16x Steuerausgänge zur a) Individuelle Verknüpfung mit einem Audioausgang zur externen Zonenwahl (in ELA/SAA), 16x externe Zonen wählbar. b) Aktivierung durch eine Zugangsnummer c) Aktivierung über funktionelle Verknüpfung z. B für Ansteuerung CCTV, Türöffner etc. d) zur Besetzt- und Fehleranzeige e) Automatische Systemdiagnose (alle 20 Sekunden) der Sprechstellen (Linienüberwachung), Vermittlungseinheiten, IP-Sprechstellen und Universalschnittstellen bezüglich Netzwerkstatus, CPU-Fehler, Synchronisationsproblemen und fehlender Sprechstellen. 3 Status-LED-Anzeigen für Betrieb, Status und Netzwerk. Schnittstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser. Spannungsversorgung: 230V~, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 19 W, max. 24 W Audioeingänge: 2x, symm., 0 dBV, Lautstärkesteller, mit Steuereingang, abnehmbar. Schraubklemmenblock Audioausgänge: 2x, symmetrisch, 0 dBV, mit Steuerausgang, abnehmbarer Schraubklemmenblock Steuereingänge: 16, abnehmbarer Schraubklemmenblock Steuerausgänge: 16, Relaisschließkontakt, Schaltleistung: 24V=/0,5A, abnehmbarer Schraubklemmenblock Telefonanlagen-Schnittstelle: 2 Kanäle, 600 Ohm, symmetr., Pegel und Kommunikationssteuerung programmierbar (analoge E &amp; M-Schnittstelle) Standleitungs-Schnittstelle:2 Kanäle, 600 Ohm, symmetr. Netzwerk-Schnittstelle: 10BASE-T/100BASE-TX (autom. Umschaltung), RJ-45 Netzwerkprotokoll: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP Audiopaket Übertragung: Unicast, Multicast Abtastfrequenz: 16 kHz, 8 kHz (über Software wählbar) / 16 Bit Maße (B x H x T): 420 x 44,3 x 233,5 mm (19-Zoll, 1 HE) Gewicht: 2,8 kg Fabrikat: TOA Typ: N-8000MI