Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000MI  CE

Interfaz universal para la conexión a sistemas externos, 
configurable/programable para:
-Anuncios, activadas 2 entradas de audio para el suministro de música ambiente o entradas
de control -2 Salidas de audio para la transmisión de anuncios en sistemas de audio externos (p. ej., sistemas PA),
-2 Conexiones a un sistema telefónico con marcación por pulsos o por tonos,
-2 Conexiones de línea arrendada a sistemas de intercomunicación EXES-2000 y 
EXES-6000,
-16 Entradas de control para el control de zonas para anuncios alimentados externamente, marcación telefónica, recepción de una señal ocupada de un sistema de audio externo, conmutación de la salida de control
-16 Salidas de control: pueden activarse por parte de un determinado número de emisoras, y se pueden activar automáticamente en caso de llamada (por ejemplo, para activar el sistema de cámara) (E.diagnóstico
automático del sistema (cada 20 segundos) de los receptores, unidades didácticas, interfonos IP e interfaz universal para el estado de la red, error de CPU, problemas de sincronización y ausencia de receptores.)