Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000MI  CE

Universele interface voor aansluiting op externe systemen, 
configureerbaar/programmeerbaar voor:
-Aankondigingen, geactiveerde 2 audio-ingangen voor de levering van achtergrondmuziek of stuuringangen
-2 audio-uitgangen voor de overdracht van aankondigingen in externe audiosystemen (bijv. PA-systemen),
-2 aansluitingen op een telefoonsysteem met puls- of toonkiezen,
-2 Huurlijnaansluitingen naar EXES-2000 en 
EXES-6000-intercomsystemen,
-16 Stuuringangen voor zoneregeling voor externe aankondigingen, inbellen, ontvangen van een bezettoon van een extern audiosysteem, inschakelen van de stuuruitgang
-16 Stuuruitgangen: kunnen door een aantal deelnemers worden geactiveerd en automatisch bij een oproep (bijv. voor het activeren van een camerasysteem), bezet- en foutweergave
Automatische systeemdiagnose (om de 20 seconden) van ontvangers, leerunits, IP-intercoms en universele interface voor netwerkstatus, CPU-fout, synchronisatieproblemen en ontbrekende ontvangers.