Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000MI  CE

Универсальный интерфейс для подключения к внешним системам, 
настраиваемый/программируемый для:
-Объявления, активировано 2 аудиовхода для подачи фоновой музыки или управляющих входов
-2 Аудиовыхода для передачи объявлений по внешним аудиосистемам (например, по системам громкой связи),
-2 Подключения к телефонной системе с импульсным или тональным набором номера,
-2 Арендованные линейные соединения с EXES-2000 и 
Системы Интерком EXES-6000,
-16 Контрольных входов для зонального управления для оповещений с внешним питанием, коммутации, приема сигнала занятости внешней аудиосистемы, включения управляющего выхода
-16 Управляющих выхода: могут быть активированы несколькими станциями и автоматически при вызове (например, для активации системы камер), при занятости и отображении ошибок
Автоматическая диагностика системы (каждые 20 секунд) приемников, учебных модулей, IP Интеркомов и универсального интерфейса для определения состояния сети, ошибок процессора, проблем синхронизации и отсутствия приемников.