Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8000MS  Y

Digitale 2-Draht-Hauptsprechstelle, multifunktionell, zur Anbindung an eine IP-Zentrale – N-8000/N-8010EX. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. Hörer- und Freisprech-Funktion, Echokompensation. Beleuchtete LCD-Anzeige, 8 frei programmierbare Kurzwahltasten mit Beschriftung, Headset-Anschluss, externer Lautsprecheranschluss (8 Ohm), Menü-Funktionen. 10 Wahltasten, 4 programmierbare Direktwahltasten, 2 Funktions-Pfeiltasten, Sprech-Vorrangtaste, Löschtaste, Ruftaste (für Durchsagen an bis zu 192 Zonen), Antwort-Taste (Durchsage-Rückmeldung), Halte-Taste, Transfer-Taste (manuelle Rufweiterleitung), Wahlwiederholung. Funktions-Aufruftaste für Aktivierung Steuerausgang, Rufweiterleitung, Abwesenheits-Weiterleitung, zeitabhängige Rufweiterleitung, Besetzt-Weiterleitung, Hintergrundmusikwahl, Zeitzeichen-Schema, Audio-Trigger Einstellungen .  Menü-Funktion: Programmierung der Direktwahltasten (20stellig), Update-Funktion des Betriebsprotokolls (Log File), Einstellung der System-Uhr, Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers und der Empfindlichkeit des Mikrofons.  Die Hauptsprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: Erfolgt über die IP-Zentrale Sprechmethode: Freisprechen oder mit Hörer, Vollduplex Sprach-Übertragungsbereich: 300 – 7.000 Hz Freisprechen: Elektretmikrofon, Lautsprecher 0,5W, Anzeige: LCD: 16 Zeichen x 2 Zeilen Leitungsanschluss: RJ-11, Adernpaar, unpolarisiert  Headset-Anschluss: 2x ø 3,5 mm Miniklinke Anschluss ext. Lautsprecher: 0,5W, 8 Ohm, Steckklemme Abtastfrequenz: 16 kHz, 8 kHz bei 16 Bit Quantisierung. Aufstellung: Tisch, Wand (mit optionaler Halterung) Ausführung: Gehäuse, Hörer: ABS, grau Maße (B x H x T): 148 x 208 x 70,5 mm (ohne Hörerschnur) Gewicht: 700 g Zubehör: RJ-11 Anschluss-Kabel Optional: Wandhalter YC-280  Fabrikat: TOA Typ: N-8000MS