Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8000MS  Y

Station maîtresse multifonction avec combiné et haut-parleur à compensateur d’écho, écran LCD de 16 caractères, 2 lignes, 8 touches de numérotation directe programmables, branchement pour casque de haut-parleur externe, menu de fonctions.
10 boutons, 4 boutons de numérotation rapide programmables, 2 touches de fonction, bouton d’appel prioritaire, bouton supprimer, bouton d’appel (pour annonce), touche de réponse (pour annonce), bouton de mise en attente, bouton de transfert (transfert d’appel manuel), rappel. 
Bouton de fonction d’appel pour activation de la sortie de commande, transfert d’appel, transfert Bureau, transfert d’appel temporel, transfert occupé, musique d’ambiance.
Connecteur : RJ-11
&nbsp;
Menu de fonctions :
Programmation des touches de numérotation directe (suivre)
Indicateur des stations connectées sur l’unité de médiation
Fonction de mise à jour du journal d’utilisation (fichier log), modification de l’adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut de l’unité de médiation avec protection par mot de passe. Réglage de l’horloge du système, redémarrage du système.