Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8000MS  Y

Multifunctioneel hoofdintercomtoestel met handset en luidsprekertelefoon met ECHO-compensator, LCD-display met 16 tekens, 2 regels, 8 programmeerbare directe toetsen, aansluiting voor headset-aansluiting van externe luidspreker, menufuncties.
10 Knoppen, 4 programmeerbare snelkiesknoppen, 2 functietoetsen, gespreksvoorrangsknop, delete knop, belknop (voor aankondiging), antwoordtoets (voor aankondiging), hold-down-knop, doorverbindingsknop (handmatige oproepomleiding), opnieuw kiezen. 
Functie-oproeptoets voor activeringscontrole-uitgang, oproepdoorschakeling, doorschakeling op kantoor, oproepdoorschakeling op basis van tijd, oproepdoorschakeling in gesprek, doorschakeling in gesprek, achtergrondmuziek.
Connector: RJ-11 connector
&nbsp;
Menufunctie:
Programmering van de directe toetsen (volgen)
Indicator aangesloten stations bij bemiddelingseenheid
Update functie van het logboek (logbestand), wijzigen van het IP-adres, subnetmasker, standaard gateway van de bemiddelingseenheid met wachtwoordbeveiliging. Instellen van de systeemklok, systeem herstarten.