Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8000MS  Y

Wielofunkcyjna stacja główna z słuchawką i zestawem głośnomówiącym z kompensatorem ECHO, wyświetlacz LCD z 16 znakami, 2 linie, 8 programowalnych przycisków bezpośredniego wybierania, podłączenie zestawu słuchawkowego głośnika zewnętrznego, funkcje menu.
10 przycisków, 4 programowalne przyciski szybkiego wybierania, 2 przyciski funkcyjne, przycisk priorytetu rozmowy, przycisk kasowania, przycisk wywołania (do ogłaszania), przycisk odbierania (do ogłaszania), przycisk przytrzymania, przycisk przełączania (ręczne przekierowywanie połączeń), ponowne wybieranie. 
Przycisk wywołania funkcji do aktywacji wyjścia sterującego, przekierowania połączeń, przenoszenia połączeń do biura, przekierowywania połączeń w oparciu o czas, przekierowywania zajętego, muzyki w tle.
Związek: Złącze RJ-11
&nbsp;
Funkcja menu:
Programowanie przycisków bezpośredniego wybierania (patrz niżej)
Wskaźniki podłączonych stacji przy jednostce pośredniczącej
Aktualizacja funkcji dziennika operacji (plik dziennika), zmiana adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy jednostki pośredniczącej z zabezpieczeniem hasłem. Ustawianie zegara systemowego, restart systemu.