Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000RS  CE

IP-Zentrale zur Anbindung von 16x analogen Nebensprechstellen (3-Draht), mit IP-Netzwerkinterface zum dezentralen Systemaufbau über Ethernet. Zwei Sprechwege (extern) stehen zeitgleich zur Verfügung.  5 Rufprioritäten inklusive Notruffunktion einstellbar. Individuelle Einstellung der Nebensprechstellen bzgl. Lautstärke des Lautsprechers, Klingelton, Abnahmeempfindlichkeit der Sprache, sowie individuelle Zuordung zu beliebigen Durchsage-Zonen.  Individuelle Zuordnung von Steuerausgängen bei Ruf der Nebenstelle. Prioritätsrufe können akzeptiert werden. Die maximale Gesprächsdauer, sowie Klingeldauer kann eingestellt werden. 3 Gesprächsqualitäten können eingestellt werden.  Gespräche in HD Voice mit einer Sprachbandbreite bis 7 kHz sollen übertragen werden können.  Schnittstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  N-8000RS N-8010RS Spannungsversorgung: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 40 W (bei Nennleistung), 50 W (max.)  Schnittstelle für Nebensprechstellen Anzahl Nebenstellen: 16 Wege Anzahl Sprechwege: 2 Wege (extern) Übertragungsdistanz: 500 m / o 0,5 mm, 800 m / o 0,65 mm, 1300 m/ o 0,9 mm Kabel zur Nebenstelle: Zweiadrig geschirmtes Kabel Netzwerk  Netzwerk I/F: 10BASE-T/100BASE-TX (Automatische Umschaltung) Netzwerk Protokoll: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP Audio Packet Transmission System: Unicast, Multicast Audio Verzögerungszeit: 80ms, 320ms (einstellbar durch die Software) Ausführung: Stahl, beschichtet, schwarz, 30% Glanz Abmessungen: 420 (B) x 44,3 (H) x 325,5 (T) mm Gewicht: 3,9 kg  Zubehör: CD-ROM mit Systemsoftware, Netzkabel, 19“-Einbauwinkel Option: Wandmontagewinkel: YC-850     Fabrikat: TOA Typ: N-8000RS