Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000RS  CE

La unidad de interfaz de subestación está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación por paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes y puede conectarse a una red de área local (LAN) o a una red de área extendida (WAN) existente.
La red debe ser posible utilizando una conexión RJ45 a través de un concentrador de conmutación. La interfaz de red será I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Negociación Automática) Auto MDI/MDI-X compatible Protocolo de red TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
La unidad de interfaz de la subestación tendrá 16 contactos con enchufes extraíbles en la parte posterior de la unidad con el fin de conectar hasta 16 subestaciones utilizando cables blindados de 2 núcleos.
Al conectar la unidad a una LAN a través de su conector RJ45, permite a la unidad de interfaz de subestación recibir llamadas de paginación y realizar llamadas tanto a la estación maestra conectada a la central IP como a la estación maestra IP con 2 vías de voz. Se pueden conseguir hasta 192 unidades de interfaz e intercambios de intercomunicadores IP (mixtos) mediante una conexión LAN.
La unidad de interfaz de la subestación tendrá luces indicadoras en la pantalla del panel frontal: LNK/ACT se ilumina en verde cuando está conectado a una red y parpadea mientras transmite o recibe datos. STATUS se ilumina continuamente en rojo mientras los datos se escriben en un medio de almacenamiento interno. POWER se ilumina en verde cuando se suministra energía a la unidad. Deberá haber una tecla RESET en el panel frontal para reactivar la unidad.
La unidad de interfaz de la subestación incluirá un software específico que permitirá el control centralizado, la verificación de los registros y el mantenimiento del sistema desde un ordenador personal. La supervisión de la línea también se puede realizar utilizando un ordenador personal y un navegador de Internet.
Los requisitos de alimentación serán de 220 - 240V AC.
Utilizará sólo un espacio de bastidor de componentes EIA y sus dimensiones serán de 420 (ancho)
× 44,3 (alto) × 325,5 (profundidad) mm (16,54" × 1,74" × 12,81") El peso será de 3,9 kg (8,6 lb.)
y estará acabado en chapa de acero negra recubierta previamente. Alternativamente, la unidad puede ser montada en la pared.
Accesorios opcionales: Soporte de montaje en pared YC-850 fabricado por TOA Corporation.