Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000RS  CE

L’unité d’interface de sous-station est conçue pour être utilisée avec le système d’interphone par paquet de TOA (système d’interphone compatible avec les réseaux IP) qui applique la technologie audio par paquet et peut être connectée à un réseau local (LAN) ou étendu (WAN) existant.
Le réseau sera rendu possible via le branchement RJ-45 d’un concentrateur de commutation. L’interface réseau sera I/F 10BASE-T/100BASE-TX (négociation automatique) Auto MDI/MDI-X compatible avec les protocoles réseau TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP et IGMP.
L’unité d’interface de sous-station possèdera 16 contacts à fiches amovibles à l’arrière de l’unité, pour brancher jusqu’à 16 sous-stations via des câbles blindés à 2 conducteurs.
En connectant l’unité à un réseau LAN via son connecteur R-J45, cela permet à l’unité d’interface de sous-station de recevoir et de passer des appels vers la station maîtresse connectée à l’échange IP et à la station maîtresse IP via 2 chemins de parole. Jusqu’à 192 unités d’interface et échanges d’interphonie IP (mélangés) peuvent être créés via une connexion LAN.
L’unité d’interface de sous-station possèdera des voyants supplémentaires sur la façade pour indiquer : LNK/ACT s’allume en vert lorsqu’une connexion au réseau est établie et clignote pendant la transmission ou la réception de données. STATUS s’allume en rouge de manière fixe lorsque des données sont écrites sur un support de stockage interne. POWER s’allume en vert lorsque l’unité est alimentée. Une touche RESET sur la façade permettra de réactiver l’unité.
L’unité d’interface de sous-station intègrera un logiciel dédié qui permettra de procéder à la commande centralisée, la vérification du journal et la maintenance du système depuis un ordinateur personnel. La supervision de la ligne peut également être effectuée à l’aide d’un ordinateur personnel et d’un navigateur Web.
Les exigences électriques seront de 220 à 240 VCA.
L’unité n’occupera qu’un espace de rack EIA pour des dimensions de 420 (L)
× 44,3 (H) × 325,5 (P) mm Le poids sera de 3,9 kg
et la finition prendra la forme d’une tôle d’acier noir pré-enduite. L’unité peut également être fixée au mur.
Suppléments en option : support de montage mural YC-850 fabriqué par TOA Corporation.