Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000RS  CE

Блок интерфейса подстанции предназначен для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), которая использует технологию пакетной передачи звука и может быть подключена к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).
Сеть должна быть доступна с помощью соединения RJ45 через коммутационный концентратор. Необходим сетевой интерфейс I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Совместимый с MDI/MDI-X автоматический сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
Интерфейсный блок подстанции должен иметь 16 контактов со съемными разъемами в задней части блока для подключения до 16 подстанций с помощью 2-жильных экранированных кабелей.
Подключение устройства к локальной сети через разъем RJ45 позволяет блоку интерфейса подстанции принимать пейджинговые вызовы и совершать вызовы как на главную станцию, подключенную к коммутатору IP, так и на главную станцию IP с 2 путями передачи речи. С помощью LAN-соединения можно подключить до 192 модулей интерфейса и IP-переговорных устройств (смешанных).
Блок интерфейса подстанции должен иметь на передней панели индикаторы: при подключении к сети индикатор LNK/ACT горит зеленым цветом, а во время передачи или приема данных – мигает. СТАТУС непрерывно горит красным цветом, когда данные записываются на внутренний носитель информации. ПИТАНИЕ горит зеленым цветом при подаче питания на устройство. На передней панели должна быть кнопка RESET для повторной активации устройства.
Блок интерфейса подстанции должен иметь специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять централизованное управление, проверку журналов и обслуживание системы при помощи персонального компьютера. Также с помощью персонального компьютера и интернет-браузера можно осуществлять мониторинг линии.
Требуемая мощность должна составлять 220-240 В переменного тока.
Устройство должно использовать только одно пространство стойки EIA, а его размеры должны составлять 420 (Ш)
× 44,3 (В) × 325,5 (Г) мм (16,54 × 1,74 × 12,81). Вес должен составлять 3,9 кг (8,6 фунтов),
а отделка должна представлять собой предварительно покрытую стальную пластину черного цвета. В качестве альтернативы устройство может монтироваться на стене.
Дополнительные опции: Настенный кронштейн YC-850 производства корпорации TOA.