Product program / Software / N-8000

N-8000SG Q

Das System sollte eine Verbindung zwischen dem Sprechstellen-System und einem SIP-basierten System unter Verwendung eines SIP-Gateways ermöglichen. Das SIP-Gateway sollte Audio aus dem Sprechstellen-Audio-Paketformat in und aus dem SIP-Audio-Paketformat konvertieren und umgekehrt. Systeme, die keine Schnittstelle zu SIP-basierten Telefonanlagen bieten, gelten nicht als gleichwertig. Das SIP-Gateway sollte bis zu fünf Sprachpfade (Gespräche) gleichzeitig zulassen. Produkte, die keine fünf Sprachpfade pro Gateway zulassen, gelten nicht als gleichwertig. Mehrere Instanzen des SIP-Gateways sind zulässig. SIP-Telefone, die über das SIP-Gateway angeschlossen sind, müssen in der Lage sein, sich mit jeder beliebigen Station der Sprechstellen-Anlage zu verbinden und eine vorprogrammierte Sprechstellen-Paging-Zone zu durchsuchen. Die SIP-Erweiterung sollte eine Kontaktschließung an jeder Sprechstellen-Station einleiten können, die über Kontaktschließausgänge verfügt, die ferngesteuert aktiviert werden können. Alle Stationen an der Sprechstellen-Anlage können so programmiert werden, dass sie eine SIP-Nebenstelle anrufen. Das SIP-Gateway ist das TOA N-8000SG.