Product program / Software / N-8000

N-8000SG Q

El sistema deberá permitir la interconexión entre el sistema de intercomunicación y un sistema basado en SIP que utilice una pasarela SIP. La pasarela SIP convertirá el audio del formato de paquete de audio del intercomunicador al formato de paquete de audio SIP y viceversa. Los sistemas que no proporcionen una interfaz con los sistemas telefónicos basados en SIP no se considerarán iguales. La pasarela SIP debe permitir hasta cinco rutas de voz (conversaciones) simultáneamente. Los productos que no permiten cinco rutas de voz por puerta de enlace no se considerarán iguales. Se permitirán múltiples instancias de la pasarela SIP. Los teléfonos SIP conectados a través de la pasarela SIP deberán poder conectarse a cualquier estación del sistema de intercomunicación y llamar a cualquier zona de radiobúsqueda preprogramada del intercomunicador. La extensión SIP deberá ser capaz de iniciar un cierre de contacto en cualquier estación de intercomunicación que tenga salidas de cierre de contacto que puedan ser activadas remotamente. Cualquier estación en el intercomunicador puede ser programada para marcar a una extensión SIP. El gateway SIP será el TOA N-8000SG.