Product program / Software / N-8000

N-8000SG Q

Le système doit permettre l’interconnexion entre le système d’interphonie et un système SIP utilisant une passerelle SIP. La passerelle SIP convertit l’audio du format de paquet audio de l’interphone au format de paquet audio SIP et vice versa. Les systèmes qui ne fournissent pas d’interface avec les systèmes téléphoniques basés sur SIP ne sont pas considérés comme égaux. La passerelle SIP doit permettre jusqu’à cinq voies vocales (conversations) simultanément. Les produits qui n’autorisent pas cinq voies vocales par passerelle ne seront pas considérés comme égaux. Plusieurs instances de la passerelle SIP sont autorisées. Les téléphones SIP connectés via la passerelle SIP doivent pouvoir se connecter à n’importe quelle station du système d’interphonie et appeler n’importe quelle zone d’interphonie préprogrammée. Le poste SIP doit pouvoir déclencher une fermeture de contact sur tout poste d’interphonie dont les sorties de fermeture de contact peuvent être activées à distance. N’importe quelle station de l’interphone peut être programmée pour appeler un poste SIP. La passerelle SIP est le TOA N-8000SG.