Product program / Software / N-8000

N-8000SG Q

Het systeem moet interconnectie mogelijk maken tussen het intercomsysteem en een op SIP gebaseerd systeem dat gebruik maakt van een SIP-gateway. De SIP-gateway moet audio van het intercom-audiopakketformaat omzetten naar en van het SIP-audiopakketformaat en vice versa. Systemen die geen interface bieden met op SIP gebaseerde telefoonsystemen worden niet als gelijkwaardig beschouwd. De SIP-gateway moet maximaal vijf spraakpaden (gesprekken) tegelijkertijd mogelijk maken. Producten die geen vijf spraakpaden per gateway toestaan, worden niet als gelijkwaardig beschouwd. Meerdere gevallen van de SIP-gateway zijn toegestaan. SIP-telefoons die via de SIP-gateway zijn aangesloten, moeten verbinding kunnen maken met elk station op het intercomsysteem en moeten een voorgeprogrammeerde zone voor semafoonoproepsystemen kunnen oproepen. De SIP-uitbreiding moet het mogelijk maken een contactsluiting in te stellen op elk intercomstation met contactsluitingsuitgangen die op afstand kunnen worden geactiveerd. Elk station op de intercom kan geprogrammeerd worden om uit te bellen naar een SIP-netwerkaansluiting. De SIP-gateway is de TOA N-8000SG.