Product program / Software / N-8000

N-8000SG Q

System umożliwia wzajemne połączenie między systemem domofonowym a systemem opartym na protokole SIP z wykorzystaniem bramki SIP. Brama SIP konwertuje dźwięk z formatu pakietu audio interkomu do i z formatu pakietu audio SIP i odwrotnie. Systemy, które nie zapewniają interfejsu do systemów telefonicznych opartych na protokole SIP, nie są uznawane za jednakowe. Brama SIP powinna umożliwiać jednocześnie korzystanie z maksymalnie pięciu ścieżek mowy (rozmów). Produkty, które nie pozwalają na zastosowanie pięciu ścieżek mowy na bramę, nie będą uważane za równe. Dopuszcza się kilka przypadków bramki SIP. Telefony SIP podłączone przez bramkę SIP powinny być w stanie połączyć się z dowolną stacją w systemie domofonowym i przeglądać każdą zaprogramowaną strefę przywoławczą. Rozszerzenie SIP umożliwia zainicjowanie zamknięcia styków na każdej stacji domofonowej posiadającej wyjścia zamknięcia styków, które można aktywować zdalnie. Każda stacja domofonowa może być zaprogramowana tak, aby wybierała rozszerzenie SIP. Brama SIP powinna być TOA N-8000SG.