Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8010EX  CE

IP-Zentrale zur Anbindung von bis zu 16 digitalen Sprechstellen.  Anbindung an weitere Vermittlungseinheiten, Universalschnittstellen und IP-Sprechstellen in einem Netzwerk.  Anschluss der Sprechstellen in 2-Draht-Technik. Keine separate Stromversorgung der Sprechstellen nötig. 1 interner bzw. 2 externe Kommunikationswege stehen gleichzeitig zur Verfügung. Programmierbare Funktionen: Ruf, Durchsagen, Schnellwahl, manuelle Rufweiterleitung, automatische Rufweiterleitung, zeitbasierte Rufweiterleitung, einstellbare Zeitbegrenzung für Gespräche, Durchsagen und Klingelton, automatische Aktivierung von Steuerausgängen (z. B. Ruf Türsprechstelle – Aktivierung CCTV via Kontaktausgang), automatischer Ruf bei Aktivierung Steuereingang, Gruppenruf, Rufweiterleitung bei Besetzt, Abwesenheits-Rufweiterleitung (Zeit einstellbar), automatische Rufannahme, klassische Rufannahme, automatische Direktwahl bei Abnahme des Hörers, Prioritätsruf, Wahl von bis zu 8 Hintergrund-Musikquellen, einstellbare Mikrofonempfindlichkeit, Klingellautstärke, Lautsprecherlautstärke.  Zusätzliche Gruppeneinteilung mit individuell einstellbaren Zugriffsrechten bezüglich Ruf- und Durchsageerlaubnis der Gruppen untereinander. 3 Status-LED-Anzeigen für: Betrieb, Status, Netzwerk. Inklusive Systemsoftware für Windows®2000 / Windows®XP.  Schnittstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  N-8000RS N-8010RS Spannungsversorgung: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 50 W (bei Nennleistung), 75 W (max.)  Schnittstelle für Nebensprechstellen Anzahl Nebenstellen: 16 Wege Anzahl Sprechwege: Intern: 1, Extern: 2 (Voll-Duplex) Freisprechen: Vollduplex mit Echounterdrückung  Übertragungsdistanz:500 m / o 0,5 mm, 800 m / o 0,65 mm, 1300 m/ o 0,9 mm Kabel zur Nebenstelle: Zweiadrig geschirmtes Kabel Netzwerk  Netzwerk I/F: 10BASE-T/100BASE-TX (Automatische Umschaltung) Netzwerk Protokoll: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP Audio Packet Transmission System: Unicast, Multicast Audio Verzögerungszeit: 80ms, 320ms (einstellbar durch die Software) Ausführung: Stahl, beschichtet, schwarz, 30% Glanz Abmessungen: 420 (B) x 44,3 (H) x 325,5 (T) mm   (19-Zoll, 1 HE) Gewicht: 4,2 kg  Zubehör: CD-ROM mit Systemsoftware, Netzkabel, 19“-Einbauwinkel, 20 Sprechstellenanschlussstecker, Schraubklemmleisten Option Wandmontagewinkel: YC-850     Fabrikat: TOA Typ: N-8010EX