Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8010EX  CE

Unidad de mediación IP totalmente digital con conexiones para 16 estaciones. Conexión a otras unidades didácticas, interfaz universal y puestos de interfonia IP en red. Conexión de las estaciones en la técnica de 2 hilos. No hay una fuente de alimentación separada de los receptores necesarios. 1 canal de comunicación interno y 2 canales de comunicación externos también están disponibles.
Funciones programables:
Llamada, anuncios, marcación rápida, desvío manual de llamadas, desvío automático de llamadas, enrutamiento de llamadas basado en la hora, limitación de tiempo ajustable para discusiones, anuncios y tonos de llamada, activación automática de salidas de control (por ejemplo, intercomunicador de puerta de llamada - CCTV a través de activación de salida de contacto), entrada de control de activación de llamada automática, llamada en grupo, desvío de llamadas a "Ocupado", Oficina - desvío de llamada incondicional (ajustable en tiempo), respuesta automática, respuesta clásica, marcación directa automática en el receptor, llamada prioritaria, selección de hasta 8 fuentes de música ambiente, sensibilidad de micrófono ajustable, volumen de timbre, volumen de sonido, volumen de altavoz. 
Agrupación adicional con derechos de acceso personalizables en relación con los permisos de llamada y anuncio de los propios grupos.
3 Indicadores LED de estado para: funcionamiento, estado, red.
Incluye software de sistema para Windows®2000 / Windows®XP.