Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8010EX  CE

Volledig digitale IP-bemiddelingseenheid met aansluitingen voor 16 stations. Aansluiting op andere leereenheden, universele interface en IP-intercomtoestellen in een netwerk. Aansluiten van de stations in 2-draadstechniek. Geen aparte voeding van de benodigde ontvangers. 1 interne en 2 externe communicatiekanalen zijn ook beschikbaar.
Programmeerbare functies:
Oproep, aankondigingen, snelkiezen, handmatig doorschakelen, automatische oproepdoorschakeling, tijdsgebaseerde oproeproutering, instelbare tijdslimiet voor discussies, aankondigingen en beltoon, automatische activering van besturingsuitgangen (bijv. oproepdeurintercom - CCTV via activering van de contactuitgang), automatische oproepactivering van de besturingsingang, groepsoproep, oproepdoorschakeling naar Bezig, Kantoor - oproepdoorschakeling onvoorwaardelijk (in tijd instelbaar), automatische oproepdoorschakeling, klassieke beantwoording, automatisch direct bellen naar de hoorn van de telefooncentrale, prioriteitoproep, keuze uit max. 8 bronnen voor achtergrondmuziek, instelbare microfoongevoeligheid, volume van belsignalen, luidspreker, luidsprekerfunctie. 
Extra groepering met aanpasbare toegangsrechten met betrekking tot de oproep- en aankondigingsrechten van de groepen zelf.
3 Status LED-indicatoren voor: werking, status, netwerk.
Inclusief systeemsoftware voor Windows®2000 / Windows®XP.