Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8010EX  CE

Полностью цифровое IP-медиаторное устройство с подключением для 16 станций. Подключение к другим учебным модулям, универсальному интерфейсу и IP-переговорным устройствам в сети. Подключение станций 2-проводным способом. Нет отдельного источника питания для необходимых приемников. Также доступны 1 внутренних и 2 внешних каналов связи.
Программируемые функции:
Вызов, объявления, быстрый набор, ручная переадресация, автоматическая переадресация, маршрутизация по времени, настраиваемая маршрутизация вызовов, настраиваемые временные ограничения для обсуждений, объявления и мелодии звонка, автоматическое включение управляющих выходов (например, домофон - CCTV через контактный выход), автоматическое включение управления вызовом, групповой вызов, переадресация на занято, Офис - переадресация вызовов без ограничений по времени, автоответчик, классический ответ, автоматический прямой набор на приемник, приоритетный вызов, выбор из источников фоновой музыки (до 8), регулируемая чувствительность микрофона, настройка громкости звонка, настройка громкости динамика. 
Дополнительная группировка с настраиваемыми правами доступа в отношении прав доступа к вызовам и объявлениям самих групп.
3 светодиодных индикаторов состояния для: работы, состояния, сети.
Включая системное программное обеспечение для Windows®2000 / Windows®XP.