Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8010MS  Y

Digitale 2-Draht-Hauptsprechstelle zur Anbindung an eine IP-Zentrale – N-8000/N-8010EX. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. Hörer- und Freisprech-Funktion, Echokompensation.  10 Wahltasten, 4 programmierbare Direktwahltasten, 2 Funktions-Pfeiltasten, Sprech-Vorrangtaste, Löschtaste, Ruftaste (für Durchsagen an bis zu 192 Zonen), Antwort-Taste (Durchsage Rückmeldung), Halte-Taste, Transfer-Taste (manuelle Rufweiterleitung), Wahlwiederholung. Funktions-Aufruftaste für Aktivierung Steuerausgang, Rufweiterleitung, Abwesenheits-Weiterleitung, zeitabhängige Rufweiterleitung, Besetzt-Weiterleitung, Hintergrundmusikwahl, Zeitzeichen-Schema   Die Hauptsprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: Erfolgt über die IP-Zentrale Sprechmethode: Freisprechen oder mit Hörer, vollduplex Sprach-Übertragungsbereich: 300 – 7.000 Hz Freisprechen: Elektretmikrofon, Lautsprecher 0,5W, Leitungsanschluss: RJ-11, Adernpaar, unpolarisiert  Abtastfrequenz: 16 kHz, 8 kHz bei 16 Bit Quantisierung. Aufstellung: Tisch, Wand (mit optionaler Halterung) Ausführung: Gehäuse, Hörer: ABS, grau Maße (B x H x T): 148 x 208 x 70,5 mm (ohne Hörerschnur) Gewicht: 700 g Zubehör: RJ-11 Anschluss-Kabel Optional Wandhalter YC-280   Fabrikat: TOA Typ: N-8010MS