Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8010RS  CE

De interface-unit voor het substation is ontworpen voor gebruik met het pakketintercomsysteem van TOA (IP-netwerk compatibel intercomsysteem) dat gebruik maakt van de pakketaudiotechnologie en kan worden aangesloten op een bestaand lokaal netwerk (LAN) of breedbandnetwerk (WAN).
De netwerkinterface moet mogelijk worden gemaakt door middel van een RJ45-verbinding via een schakelende hub. De netwerkinterface is I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X-compatibel netwerkprotocol TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
De onderstation-interface-eenheid moet 16 contacten met verwijderbare stekkers aan de achterzijde van de eenheid hebben om maximaal 16 onderstations met 2-aderige afgeschermde kabels aan te sluiten.
Door het apparaat via de RJ45-connector op een LAN aan te sluiten, kan de interface-unit van het substation paging-oproepen ontvangen en oproepen doen naar zowel het masterstation dat is aangesloten op de IP-centrale als het IP-masterstation met één spraakpad. Via een LAN-aansluiting kunnen tot 192 interface-units en IP-intercoms (gemengd) worden gerealiseerd.
De interface-unit van het substation moet voorzien zijn van indicatielampjes op het frontpaneel met aanduiding van de verlichting: LNK/ACT licht groen op wanneer aangesloten op een netwerk en knippert tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens. STATUS brandt continu rood terwijl de gegevens naar een intern opslagmedium worden geschreven. POWER licht groen op wanneer het apparaat van stroom wordt voorzien. Op het frontpaneel moet een RESET-toets worden aangebracht om de eenheid opnieuw te activeren.
De interface-unit van het substation moet speciale software bevatten die een gecentraliseerde controle, verificatie van de logboeken en systeemonderhoud vanaf een personal computer mogelijk maakt. Lijnbewaking kan ook worden uitgevoerd met behulp van een pc en een internetbrowser.
Het vereiste vermogen moet 220 - 240V AC zijn.
Er mag slechts één EIA-componentenrekruimte worden gebruikt en de afmetingen zijn 420 (B) × 44,3 (H) × 325,5 (D) mm (16,54 × 1,74 × 12,81) Gewicht moet 3,8 kg (8,38 lb.) bedragen.
en afgewerkt in zwart voorgelakt plaatstaal. Als alternatief kan het apparaat ook aan de wand worden gemonteerd.
Optionele extra's: YC-850 wandmontagebeugel vervaardigd door TOA Corporation.