Product program / Network Audio / IP Exchange

N-8010RS  CE

Интерфейсный блок подстанции предназначен для использования с системой пакетной внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), которая использует технологию пакетной передачи звука и может быть подключена к существующей локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN).
Интерфейс сети должен быть доступен через соединение RJ45 через коммутирующий концентратор. Необходим сетевой интерфейс I/F 10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование) Совместимый с MDI/MDI-X автоматический сетевой протокол TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP.
Интерфейсный блок подстанции должен иметь 16 контактов со съемными разъемами в задней части блока для подключения до 16 подстанций с помощью 2-жильных экранированных кабелей.
Подключение устройства к локальной сети через разъем RJ45 позволяет блоку интерфейса подстанции принимать пейджинговые вызовы и совершать вызовы как на главную станцию, подключенную к коммутатору IP, так и на главную станцию IP с одним путем передачи речи. С помощью LAN-соединения можно получить до 192 модулей интерфейса и IP-переговорных устройств (смешанных).
Интерфейсный блок подстанции должен иметь индикаторные лампы на передней панели: При подключении к сети индикатор LNK/ACT мигает зеленым цветом и во время передачи или приема данных. СТАТУС непрерывно горит красным цветом, когда данные записываются на внутренний носитель информации. ПИТАНИЕ горит зеленым цветом при подаче питания на устройство. На передней панели должна быть кнопка RESET для повторной активации устройства.
Интерфейсный блок подстанции должен включать специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять централизованное управление, проверку журналов и обслуживание системы с персонального компьютера. Надзор за линией может также осуществляться с помощью персонального компьютера и интернет-браузера.
Требуемая мощность должна составлять 220-240 В переменного тока.
Устройство должно использовать только одно пространство стойки EIA, а его размеры должны составлять 420 (Ш) × 44,3 (В) × 325,5 (Г) мм (16,54 × 1,74 × 12,81 дюймов). Вес должен составлять 3,8 кг (8,38 фунта)
и обработана стальной пластиной с черным предварительным покрытием. В качестве альтернативы устройство может монтироваться на стене.
Дополнительные опции: Настенный кронштейн YC-850 производства корпорации TOA.