Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8020MS  Y

Estación maestra industrial con auricular y altavoz con cancelación de eco, protección contra el polvo y el agua. IP54, rango de trabajo ampliado, conexión para altavoces externos, salida de control (colector abierto).
10 botones, 4 botones de marcado rápido programables, 2 teclas de función, botón de prioridad de conversación, botón de borrado, botón de llamada (para el anuncio), tecla de respuesta (para el anuncio), botón de retención, botón de transferencia (desvío manual de llamadas), rellamada. 
Botón de llamada de función para la activación de la salida de control, desvío de llamadas, transferencia de Office, desvío de llamadas basado en el tiempo, desvío de ocupado, música ambiente.
Conector: Conector RJ-11