Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8020MS  Y

Промышленная ведущая станция с трубкой и спикерфоном с эхоподавлением, пыле- и влагозащитой. IP54, расширенный рабочий диапазон, подключение внешних динамиков, выход управления (открытый коллектор).
10 Кнопок, 4 программируемые кнопки быстрого набора, 2 функциональные кнопки, кнопка приоритета разговора, кнопка удаления, кнопка вызова (для объявления), кнопка ответа (для объявления), кнопка удержания, кнопка передачи (переадресация вручную), повторный набор. 
Кнопка вызова функции для активации управляющего выхода, переадресации вызова, передачи в офис, переадресации по времени, переадресации по времени, переадресации по занятию, фоновой музыки.
Разъем: Разъем RJ-11