Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8031SB

Digitaler 2-Draht-Wand-Hauptsprechstellenbausatz zur Anbindung an eine IP-Zentrale – N-8000EX/N-8010EX. Gespräche in HD-Voice-Qualität in Vollduplex. Freisprech-Funktion, Echokompensation. 4 Steuereingänge für automatische Rufwahl (z. B. Anschluss Fuß-Taster),   Programmierbar und Anschließbar: 10 Wahltasten, 4 davon programmierbare Direktwahltasten, Sprech-Vorrangtaste, Löschtaste, Ruftaste (für Durchsagen an bis zu 192 Zonen), Antwort-Taste (Durchsage Rückmeldung), Halte-Taste, Transfer-Taste (manuelle Rufweiterleitung), Wahlwiederholung.  Funktions-Aufruftaste für Aktivierung Steuerausgang, Rufweiterleitung, Abwesenheits-Weiterleitung, zeitabhängige Rufweiterleitung, Besetzt-Weiterleitung, Hintergrundmusikwahl, Zeitzeichen-Schema, Status-LED.  Der Wand Hauptsprechstellenbausatz kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: Erfolgt über die IP-Zentrale Sprechmethode: Freisprechen oder optional mit Handapparat, Vollduplex Sprach-Übertragungsbereich: 300 – 7.000 Hz Freisprechen: Elektretmikrofon, Lautsprecher 0,6W, Externer Steuereingang: 4 x Steuereingang Anschlussleitung: Max. 2.900 m  Leitungsanschluss: RJ-11,  2 Adernpaare, unpolarisiert  Abtastfrequenz: 16 kHz, 8 kHz bei 16 Bit Quantisierung. Maße (B x H x T): 70 x 185 x 20,6 mm Gewicht: 205 g Option: Handapparat  Fabrikat: TOA Typ: N-8031SB