Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8031SB

La unidad de placa de estación maestra manos libres está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación de paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes.
La unidad de estación maestra manos libres permite al usuario montar la unidad en una carcasa personalizada de su elección.
La unidad del tablero de la estación maestra de manos libres es un sistema de dos hilos y deberá ser capaz de funcionar automáticamente en modo manos libres a dos caras sin necesidad de utilizar auriculares y deberá emplear la cancelación de eco. La conversación del teléfono se puede establecer junto con el modelo opcional RS-191 (fabricado por TOA Corporation). La unidad de la tarjeta de la estación maestra tendrá 4 entradas de control para facilitar la selección automática de llamadas, lo que permitirá al usuario realizar llamadas a través de un contacto, como un conmutador de pedal.
La estación principal también realizará las siguientes funciones: Llamadas de voz, Conexión automática, Llamada continua, Marcación con una sola pulsación, Retención de llamadas, Desvío automático de llamadas, Búsqueda de emergencia, Monitoreo de escaneado, Conferencia tripartita y muchos más.

Las dimensiones de la unidad del tablero de la estación maestra serán 70 (ancho) × 185 (alto) × 20,6 (profundidad) mm (2,76" x 7,28" x 0,81"). El peso debe ser de 205 g (0,45 lb.) Extras

opcionales: RS-191 fabricado por TOA Corporation.