Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8033MS  Y

Digitale 2-Draht-Wand-Hauptsprechstelle zur Anbindung an eine IP-Zentrale – N-8000/N-8010EX. Gespräche in HD Voice Qualität in Vollduplex. Freisprech-Funktion, Echokompensation. Chemikalienbeständig, IP-65, Oberflächen Folie austauschbar. 4 Steuereingänge für automatische Rufwahl (z. B. Anschluss Fuß-Taster), 10 Wahltasten, 4 programmierbare Direktwahltasten, Sprech-Vorrangtaste, Löschtaste, Ruftaste (für Durchsagen an bis zu 192 Zonen), Antwort-Taste (Durchsage Rückmeldung), Halte-Taste, Transfer-Taste (manuelle Rufweiterleitung), Wahlwiederholung.  Funktions-Aufruftaste für Aktivierung Steuerausgang, Rufweiterleitung, Abwesenheits-Weiterleitung, zeitabhängige Rufweiterleitung, Besetzt-Weiterleitung, Hintergrundmusikwahl, Zeitzeichen-Schema, Status-LED.  Die Wand Hauptsprechstelle kann überwacht werden. Programmierbar über Systemsoftware oder Webbrowser.  Spannungsversorgung: Erfolgt über die IP-Zentrale Sprechmethode: Freisprechen oder optional mit Handapparat, Vollduplex Sprach-Übertragungsbereich: 300 – 7.000 Hz Freisprechen: Elektretmikrofon, Lautsprecher 0,6W, Externer Steuereingang: 4 x Steuereingang, 5 V DC, 1mA Anschlussleitung: Max. 2.900 m  Schutzgrad: IP-65 Leitungsanschluss: RJ-11, Adernpaar, unpolarisiert  Abtastfrequenz: 16 kHz, 8 kHz bei 16 Bit Quantisierung. Aufstellung: Wand Ausführung Maße (B x H x T): 115 x 254 x 54,6 mm Gewicht: 850 g Oberfläche: chemikalienbeständige Folie Zubehör: RJ-11 Anschluss-Kabel Optional: Wandaufbau-Box, Wandeinbau-Box    Fabrikat: TOA Typ: N-8033MS