Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8033MS  Y

La estación maestra empotrada está diseñada para su uso con el sistema de intercomunicación de paquetes de TOA (sistema de intercomunicación compatible con la red IP) que emplea la tecnología de audio por paquetes.
La estación principal es un sistema de dos hilos y deberá ser capaz de funcionar automáticamente en modo manos libres a dos manos sin necesidad de utilizar auriculares y deberá emplear la cancelación de eco. La estación maestra tendrá 4 entradas de control para facilitar la selección automática de llamadas, permitiendo al usuario hacer llamadas a través de un contacto, como un conmutador de pedal.
La estación principal también realizará las siguientes funciones: Llamadas de voz, Conexión automática, Llamada continua, Marcación con una sola pulsación, Retención de llamadas, Desvío automático de llamadas, Búsqueda de emergencia, Monitoreo de escaneado, Conferencia tripartita y muchos más.
La unidad tendrá un grado de protección IP65 y será resistente a los productos químicos. La estación principal deberá poder montarse enrasada o en superficie utilizando una caja trasera opcional.
Las dimensiones deben ser 115 (ancho) × 254 (alto) × 51 (profundidad) mm (4,53" x 10" x 2,01") con un peso de 850 g (1,87 lb.) y acabado con una membrana frontal reemplazable de película de poliéster.
&nbsp;
Accesorios opcionales: Caja trasera YC-841 fabricada por TOA Corporation.